中山大学附属第六医院知识城院区
污水检测服务询价通知

为科学核定中山大学附属第六医院知识城院区污水检测服项目合理价格，保障后续公开招标工作顺利开展，现面向符合资质条件单位开展询价工作，本次询价仅用于采集市场价格，不作为项目中标依据，相关事宜通知如下：
一、项目概况
1、项目名称：中山大学附属第六医院知识城院区知识城院区污水检测服务。
2、服务地点：广州市黄埔区知明路688号中山大学附属第六医院知识城院区。
3、服务内容：按环保监管要求完成全流程污水取样及监测工作，出具具备CMA认证效力检测报告，具体检测内容详见附件。
4、服务周期：3年
5、资质硬性要求：供应商须持有有效CMA检验检测机构资质认定证书，证书检测范围覆盖医疗污水相关检测指标。
二、报价单位资格条件
1、依法注册独立法人企业，具备独立承担民事责任能力；
2、拥有有效CMA资质，检测项目包含医疗污水常规检测指标；
3、无政府采购严重违法失信记录、无环保处罚不良记录；
4、具备上门现场采样、独立实验室检测、按期出具正式检测报告的服务能力。
三、报价文件要求
1、营业执照、CMA资质证书复印件（加盖公章）；
2、法定代表人身份证明（加盖公章）；
3、三年完整服务报价单（列明检测频次、单项检测单价、年度总报价、服务周期，并加盖公章）。
四、报价递交相关事项
1、递交截止时间：2026年7月14日中午12：00前；
2、递交方式：以邮件正文发送单位名称、联系人、联系电话到邮箱ZSLYZWK38254135@163.com，并附件形式发送公告第三条第1、2、3款相关材料的扫描件，邮件主题为“2026-2029年度中山大学附属第六医院知识城院区污水检测服项目”。
3、报名资料不完备的，视为报名不成功。
4、咨询联系人：潘老师，联系电话：020-38259987。
五、重要说明
1、本次询价仅用于采集市场价格，询价结果、报价文件均不作为本次项目中标、成交依据，我院后续将另行组织公开招标确定服务商；
2、本次询价不收取任何费用，各单位参与询价产生的人工、材料、交通等全部成本由报价单位自行承担；
3、我院仅对有效报价进行价格汇总分析，不向报价单位反馈询价评审、比价明细；
4、报价单位所提供全部资料需真实有效，弄虚作假者取消本次询价参与资格。



中山大学附属第六医院
                             后勤保障处
                              2026年7月6日














附件
[bookmark: _GoBack]
	序号
	项目名称
	服务内容

	1
	废水监测服务（污水处理站排放口编号：DW001）
	1、 监测内容：流量、水流流速
2、 监测污染物及其对应监测方法、监测采样方法、监测频次、测定方法标准
（1） pH值：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/12小时，采用测定电极法（HJ1147-2020）（此项为医院自测项目，报价单不含此项）
（2） 悬浮物：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/周，采用重量法（GB11901-1989）
（3） 五日生化需氧量：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用稀释与接种法（HJ505-2009）
（4） 化学需氧量：采用手工监测方法，瞬时采样3个瞬时样，频次1次/周，采用重铬酸盐法（HJ828-2017）
（5） 阴离子表面活性剂：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017）
（6） 石油类：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用红外分光光度法（HJ637-2018）
（7） 动植物油：采用手工监测方法，瞬时采样3个瞬时样，频次1次/季，采用红外分光光度法（HJ637-2018）
（8） 挥发酚：采用手工监测方法，混合采样至少4个混合样，频次1次/季，采用溴化容量法（HJ502-2009）
（9） 总氰化物：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用容量法和分光光度法（HJ484-2009）
（10） 粪大肠菌群数/（MPN/L）：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/月，采用医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	2
	废水监测服务（放射性废水预处理排放口编号：DW004）
	1、 监测内容：流量、水流流速
2、 监测污染物及其对应监测方法、监测采样方法、监测频次、测定方法标准
（1） 总α放射性：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用厚源法（HJ898-2017）
（2） 总β放射性：采用手工监测方法，瞬时采样至少3个瞬时样，频次1次/季，采用厚源法（HJ899-2017）

	3
	废气监测服务（污水站臭气排放口编号：DA001）
	1、 监测内容：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积
2、 监测污染物及其对应监测方法、监测采样方法、监测频次、测定方法标准
（1） 臭气浓度：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用三点比较式臭袋法（HJ1262-2022）
（2） 氨气：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ534-2009）
（3） 硫化氢：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用气相色谱法（GB/T14678-1993）

	4
	废气监测服务（污水处理站周界）
	1、 监测内容：温度、风速、风向、气压
2、 监测污染物及其对应监测方法、监测采样方法、监测频次、测定方法标准
（1） 甲烷：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用直接进样-气相色谱法（HJ604-2017）
（2） 臭气浓度：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季,采用三点比较式臭袋发（GB/T14675-1993）
（3） 氨气：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ534-2009）
（4） 氯：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季，采用甲基橙分光光度法（HJ/T30-1999）
（5） 硫化氢：采用手工监测方法，非连续采样至少4个，频次1次/季, 采用气相色谱法（GB/T14678-1993）

	5
	饮用水监测服务（院区内设置4个监测点，具体监测点在合同内约定）
	1、 监测频次：1次/季
2、 测定方法标准：供方须实施生活饮用水GB5749-2022标准表1中的39项检测


注：（1）全部监测项目测量完毕后，应在七个工作日内编制并提交监测报告。
（2）若因政策调整导致排污许可证检测内容、检测标准发生变化，均遵照更新后的标准实施。
